Kryokomora Range Typ A - 3 kusy

* Celkové rozmery zariadenia : 900 x 1550 x 2450 mm
* Hmotnosť nepresahuje 380 kg, celkový priestor pokrytia: nie viac ako 2,5 m²
* Príkon : nie viac ako 1,5 kW
* Napájacie napätie: 220 – 230 V
* Sieťová frekvencia : 50/60 Hz
* Akustický tlak : menej ako 70 dBa
* Počas procedúry je teplota vo vnútri kabíny až -196 °C
* Prevádzkové podmienky v kabíne (-120 °C) sú dosiahnuté za menej ako 30 sekúnd
* Spotreba tekutého dusíka na jednu procedúru : okolo 1kg/minútu
* Spotreba tekutého dusíka na prvotné chladenie : okolo 3,0 kg
* Zaradenie môže zaručiť nepretržitú prevádzku po dobu 120 minút
* Výťah zdvihne zákazníka na výšku nie menšiu ako 30 cm
* Maximálna nosnosť výťahu do 120 kg
* Odporúčaná teplota v kabíne počas procedúry : od -120 °C do -170 °C
* Zaradenie je vyrobené s ochranou úrovne IP40
* Odporúčaná plocha miestnosti : nie menšia ako 6 m²
* Výrobca : Cryomed s.r.o.
* Rok zaradenia : 2015
* Predaj aj jednotlivo

Cena : 11 424,00 EUR bez DPH / 1 ks

